Item | Setting
--- | ---
Module Select |
Operation Band |
Item | Setting
--- | ---
Regulatory Domain | (36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165)
Beacon Interval | Range: (1~1000 msec)
DTIM Interval | Range: (1~255)
RTS Threshold | Range: (1~2347)
Fragmentation | Range: (256~2346)
WMM | Enable
Short GI |
TX Rate |
RF Bandwidth |
Transmit Power |
5G Band Steering | Enable
WIDS | Enable
Air Bandwidth Control | Enable