> Statistics -- WAN

> Interface | Description | Received | Transmitted
> Total | Multicast | Unicast | Broadcast | Total | Multicast | Unicast | Broadcast
> Bytes | Pkts | Errs | Drops | Bytes | Pkts | Pkts | Pkts | Bytes | Pkts | Errs | Drops | Bytes | Pkts | Pkts | Pkts
> ptm0.2 | VDSL | 1484 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 7052 | 62 | 0 | 0 | 1656 | 14 | 43 | 5
> lte0 | 3G/4G | 9647 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23971 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
> eth4.1 | ETH WAN | 162061 | 913 | 0 | 68 | 96289 | 536 | 40 | 337 | 8182 | 83 | 0 | 0 | 1258 | 11 | 68 | 4