> WAN Info

> Interface | Description | Type | VlanMuxId | IPv6 | Igmp Pxy | Igmp Src Enbl | MLD Pxy | MLD Src Enbl | NAT | Firewall | IPv4 Status | IPv4 Address | IPv6 Status | IPv6 Address
> eth4.1 | ETH WAN | IPoE | Disabled | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | Enabled | Enabled | ServiceUp | 172.123.101.101 | ServiceUp | 2111:003c:a123:2001:faca:59ff:fed1:e319/64
> ptm0.2 | VDSL | IPoE | Disabled | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | Enabled | Enabled | ServiceUp | 10.10.10.2 | ServiceStarting |
> lte0 | 3G/4G | IPoE | Disabled | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | Enabled | Enabled | ServiceUp | 10.11.104.112 | ServiceUp | 240e:47c:3a18:226:faca:59ff:fed1:e316/64