> Ethernet Link OAM (802.3ah)

> | Enabled

> | WAN Interface: |
> | OAM ID: | (positive integer)
> | Auto Event
> | Variable Retrieval
> | Link Events
> | Remote Loopback
> | Active Mode

> Ethernet Service OAM (802.1ag / Y.1731)

> | Enabled | 802.1ag | Y.1731

> | WAN Interface: |

> | MD Level: | [0-7]
> | MD Name: | [e.g. Broadcom]
> | MA ID: | [e.g. BRCM]

> | MEG Level: | [0-7]
> | MEG ID: | [e.g. Broadcom]

> | Local MEP ID: | [1-8191]
> | Local MEP VLAN ID: | [1-4094] (-1 means no VLAN tag)
> | CCM Transmission

> | CCM Interval: |

> | Remote MEP ID: | [1-8191] (-1 means no Remote MEP)

> Loopback and Linktrace Test

> | Target MAC: | [e.g. 02:10:18:aa:bb:cc]
> | Linktrace TTL: | [1-255] (-1 means no max hop limit)

> Loopback Result:
> Linktrace Result: