> WAN Info

> Interface | Description | Type | VlanMuxId | IPv6 | Igmp Pxy | Igmp Src Enbl | MLD Pxy | MLD Src Enbl | NAT | Firewall | IPv4 Status | IPv4 Address | IPv6 Status | IPv6 Address
> eth4.1 | ETH WAN | IPoE | Disabled | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | Enabled | Enabled | ServiceDown |  | ServiceDown |
> ptm0.2 | VDSL | IPoE | Disabled | Enabled | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled | Enabled | Enabled | ServiceDown |  | ServiceDown |