> DSL ATM Interface Configuration

> Choose Add, or Remove to configure DSL ATM interfaces.

> Interface | VPI | VCI | DSL Latency | Category | Peak Cell Rate(cells/s) | Sustainable Cell Rate(cells/s) | Max Burst Size(bytes) | Min Cell Rate(cells/s) | Link Type | Connection Mode | IP QoS | MPAAL Precedence/Algorithm/Weight | Remove
> atm0 | 0 | 32 | Path0 | UBR |  |  |  |  | EoA | VlanMuxMode | Support | 8/WRR/1 |