> DSL Settings

> Select the modulation below. | Select the profile below.
> G.Dmt Enabled | 8a Enabled
> G.lite Enabled | 8b Enabled
> T1.413 Enabled | 8c Enabled
> ADSL2 Enabled | 8d Enabled
> AnnexL Enabled | 12a Enabled
> | ADSL2+ Enabled | 12b Enabled
> AnnexM Enabled | 17a Enabled
> VDSL2 Enabled | 30a Enabled
> | US0
> | Enabled

> Select the phone line pair below.

> | Inner pair
> | Outer pair

> Capability

> | Bitswap Enable
> | SRA Enable